## Kühlsystem #### Kühlmittel überprüfen | 10-6 | Kühlmittel auswechseln

Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter überprüfen. Sicherstellen, dass der Füllstand zwischen den Markierungen MAX (A) und MIN (B) liegt. Liegt der Füllstand im Ausgleichsbehälter auf oder in Nähe der Markierung MIN, Kühlmittel bis zur Markierung MAX nachfüllen und das Kühlsystem auf Undichtigkeiten prüfen. |  | Den Motor anlassen. Den Heizungstemperaturregler auf die maximale Heizstufe stellen, dann die Zündung ausschalten. Sicherstellen, dass Motor und Kühler kalt sind. Den Kühlerdeckel abnehmen. Den Spritzschutz abnehmen (siehe Schritt 21 auf Seite 5-6). Die Ablass-Schraube (A) lösen und das Kühlmittel ablassen. Ablass-Stopfen (A) des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters abnehmen und das Kühlmittel ablassen. a a a