## Sitze #### Auswechseln des Rücksitz-Schließzylinders | 20-41 | Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs

ZUR BEACHTUNG: Die Innenverkleidung dabei nicht verkratzen. Die Hutablage ausbauen (siehe Seite 20-35). Die Zylinderstangen von den beiden Sitzlehnenschloßfallen lösen. Die Schrauben herausdrehen, dann den Sitzlehnenschließzylinder (A) und die Zylinderstangen (B) ausbauen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 2 Der Einbau des Schließzylinders erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Sicherstellen, daß die Zylinderstange korrekt verbunden ist. Sicherstellen, daß die Sitzlehnen-Verriegelungen gut zu öffnen sind. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Sitzlehne ausbauen, siehe '01 M CIVIC Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 6GE5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-95). Linke Sitzlehne: Die Schraube herausdrehen, dann die mittlere Gurtführung (A) abnehmen. Lage der Befestigungen : Schraube, 1 Den Haken (A) lösen und den Reißverschluß des Sitzlehnenbezugs (B) öffnen. Die linke Sitzlehne wird dargestellt; ähnliches gilt für die rechte Sitzlehne.