## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-118 |

DTC 13-3: Kein Signal vom Aufprallsensor auf der Fahrerseite (bei Modell mit OPDS-Einheit) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Anschluß zwischen Stecker IDi und dem Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite überprüfen. Ist der Anschluß in Ordnung? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Schlechter Kontakt zwischen Stecker IDi und Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite; den Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite neu anschließen oder auswechseln. Die Stecker SDi und SPi abziehen. |  | Den Stecker IDi (A) vom Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (Überbrückungskabel) an den Stecker IDi anschließen. Den Stecker U2o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen.