## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der unteren Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite | 20-216 | Aus-/Einbau des Fachs auf der Fahrerseite

3. ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (A) ausbauen. Den Verriegelungsknopf (B) um 45° drehen. An der Hinterkante entlang vorsichtig herausziehen, um den Clip (D) zu lösen. Die Abdeckung wegziehen, um den Clip (D) freizulegen.
   Lage der Befestigungen
   C Clip, 1
4. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Das Fach (A) auf der Fahrerseite ausbauen. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite ausbauen. Die Schraube (B) herausdrehen. Hinter die Armaturentafel greifen und das Fach von Hand zurückdrücken, um die Clips (C) zu lösen. Den Haken (D) lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 2 | C : Clip 1
Der Einbau des Fachs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.