## Motorblock #### Einbau der Kurbelwelle (Fortsetzung) | 7-13 |

Die Paßflächen der Ölpumpe reinigen und trocknen. Die Ölpumpe (A) einbauen. Eine neue Kurbelwellen-Öldichtung in die Pumpe einbauen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Schritt 12 auf Seite 8-11). Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08718-0001 bzw. 08718-0003, gleichmäßig auf die Blockpaßfläche der Ölpumpe und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. Die Lippe der Öldichtung einfetten und den neuen O-Ring (B) mit Öl bestreichen. Die Paßstifte (C) einsetzen, dann den Innenrotor auf die Kurbelwelle ausrichten und die Ölpumpe einbauen. Überschüssiges Fett von der Kurbelwelle abwischen und die Dichtung auf Verdrehung prüfen. Das Ölsieb (D) mit einer neuen Dichtung (E) einbauen. Die Ölwanne montieren, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 7-24). |  |