## Ladesystem #### Fehlersuche Ladekreis (Fortsetzung) | 4-24 |

Auf Durchgang zwischen Klemme B18 des ECM-Steckers und Karosseriemasse prüfen. ECM-STECKER B (24-POLIG) Kabelseite der Buchsenverbindungen Ist Durchgang vorhanden? JA - Kurzschluss im Kabel zwischen Generator und ECM reparieren. NEIN - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM einbauen und erneut prüfen (siehe Seite 11-5). Wird nun der vorgeschriebene Spannungswert angezeigt, das Original-ECM auswechseln. Scheinwerfer und Zündung ausschalten. ECM-Stecker B (24-polig) abziehen. |  | Auf Durchgang zwischen Klemme B18 des ECM-Steckers und Klemme Nr. 2 des 6-poligen Steckers des Motorkabelbaums prüfen. ECM-STECKER B (24-POLIG) 6-POLIGER STECKER DES MOTORKABELBAUMS Kabelseite der Buchsenverbindungen Ist Durchgang vorhanden? JA - Generator reparieren (siehe Seite 4-29). NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen Generator und ECM reparieren. a a a