## Schaltgetriebe #### Überprüfung des Spiels der Hauptwellenbaugruppe | 13-24 |

1. ZUR BEACHTUNG: Muß die Schaltmuffe bzw. der Synchronkörper ausgewechselt werden, beide stets als Satz auswechseln. Den Innenlaufring des Lagers mit einem Schlüsseleinsatz (A) stützen und die Hauptwelle (B) nach unten drücken.
   Sollwert: | 0,06 – 0,21 mm
   Verschleißgrenze: | 0,3 mm
- Das Spiel zwischen 2. (C) und 3. (D) Gangrad mit einer Fühlerlehre (E) messen. Liegt das Spiel über der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 3. Liegt das Spiel innerhalb der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 4. Die Stärke des 3. Gangrads messen. Unterschreitet die Stärke des 3. Gangrads die Verschleißgrenze, das 3. Gangrad durch ein neues ersetzen. Liegt die Stärke des 3. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 3./4. Gang durch einen neuen ersetzen.
  Sollwert: | 27,92 – 27,97 mm
  Verschleißgrenze: | 27,85 mm
4. |  | Das Spiel zwischen 4. Gangrad (A) und Abstandshülse (B) mit einer Meßuhr (C) messen. Liegt das Spiel über der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 5.
   Sollwert: | 0,06 – 0,19 mm
   Verschleißgrenze: | 0,3 mm
Den Abstand (1) an der Abstandshülse messen. Liegt der Abstand (1) unter dem Sollwert, die Abstandshülse durch eine neue ersetzen. Liegt der Abstand (1) innerhalb des Sollwerts, weiter mit Schritt 6. Sollwert: 24,03 – 24,06 mm