## Hinteres Seitenwand-Außenblech #### Einbau (Fortsetzung) | 3-9 |

Hauptschweißung durchführen: Reparaturbleche am durchtrennten Bereich des Seitenschwellers, der B-Säule und der Hecksäule anbringen und lochpunktverschweißen. Stumpfschweißen REPARATURBLECH Stumpfschweißen REPARATURBLECH Stumpfschweißen NEUES AUSSENBLECH REPARATURBLECH NEUE UNTERE HECKSÄULENRINNE |  | ANSICHT (Z) NEUE UNTERE HECKSÄULENRINNEN-VERSTEIFUNG HECKSÄULEN-INNENBLECH a a a