## Hinteres Seitenaußenblech #### Einbau | 3-60 |

Das neue Ersatzteil (Außenblech) und die untere C-Säulenrinne in Position bringen und festklemmen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Das Blech am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Die Tür, die Heckklappe, die Schlußleuchte und den Heckstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Das Reparaturblech am Schnittbereich von Dreiecksfenster-Säule, C-Säule befestigen und lochnahtschweißen. Stumpfschweißen Stumpfschweißen REPARATURBLECH NEUES AUSSENBLECH Überlappung 30 mm Kehlnahtschweißen REPARATURBLECH |  | Die untere C-Säulenrinne, die obere C-Säulenrinne und das Heckabschlußblech schweißen. VERSTEIFUNG DER UNTEREN C-SÄULENRINNE UNTERE C-SÄULENRINNE