## Innenverkleidung #### Ausbau/Einbau der Verkleidung - Hutablage - Feststehender Rücksitz | 20-66 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen. Zum Entfernen der Hutablage, den Rücksitz ausbauen (siehe Seite 20-96).

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Beim Einbau der Hutablage die hinteren Sicherheitsgurte durch die Schlitze in der Hutablage schieben.
- Sicherstellen, daß der Stecker der hochgesetzten Bremsleuchte korrekt angeschlossen ist.

  Lage der Befestigungen
  A : CLIP, 5 (Weiß) | B : Clip, 11
  | KAROSSERIE HAKEN HUTABLAGE HAKEN C-SÄULENVERKLEIDUNG KABELBAUM DER HECKSCHEIBENHEIZUNG HINTER- TÜRÖFFNUNGSVERKLEIDUNG SCHLITZ SITZSEITENVERKLEIDUNG RÜCKSITZGURT HUTABLAGE STECKER DER HOCHGESETZTEN BREMSLEUCHTE RÜCKSITZGURT SCHLITZ HAKEN