## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Automatikgetriebe und Differential (Forts.) | 2-11 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Hauptwelle | Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche | an der Leitradwelle | 22,980 -22,993 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
am 2. Gang | 35,975 -35,991 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
an der Radhülse 4. Gang | 31,975 -31,991 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
an der Radhülse 1. Gang | 30,975 -30,991 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I.D. der Räder | 1. Rad | 35,000 -35,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
2. Rad | 41,000 -41,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
4. Rad | 38,000 -38,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel der Räder | 1. Rad | 0,08 -0,19 mm | -
2. Rad | 0,05 -0,13 mm) | -
4. Rad | 0,075 -0,185 mm | -
Länge, Hülse 4. Rad |  | 49,50 -49,55 mm | -
Flanschdicke, Hülse 4. Rad |  | 4,435 -4,525 mm | -
Länge, Hülse 1. Rad |  | 27,00 -27,05 mm | -
36,5 x 55 mm Druckscheibendicke | Nr. 1 | 4,00 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 2 | 4,05 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 3 | 4,10 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 4 | 4,15 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 5 | 4,20 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 6 | 4,25 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 7 | 4,30 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 8 | 4,35 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 9 | 4,40 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nr. 10 | 4,45 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Druckscheibendicke | 26 x 45 x 3 mm | 2,95 -3,05 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
1. Rad, 26 mm | 2,43 -2,50 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
O.D., Kupplungszulaufleitung | Zulaufleitung, Kupplung 1. Gang, 15 mm vom Ende | 8,97 -8,98 mm | 8,95 mm
Zulaufleitung, Kupplung 4. Gang, 30 mm vom Ende | 5,97 -5,98 mm | 5,95 mm
Dicke, Dichtring | 35 mm Dichtring | 1,87 -1,97 mm | 1,8 mm
29 mm Dichtring | 1,87 -1,97 mm | 1,8 mm
I.D., Buchse Kupplungszulaufleitung | Kupplung 1. Gang | 9,000 -9,015 mm | 9,03 mm
Kupplung 4. Gang | 6,018 -6,030 mm | 6,045 mm
Breite der Dichtringnut |  | 2,025 -2,075 mm | 2,095 mm

a a a