## Motorblock #### Kurbelwelle und Kolben ausbauen (Fortsetzung) | 7-14 |

Die Pleueldeckel/-lager ausbauen. Alle Deckel/Lager in der richtigen Reihenfolge halten. Kurbelwelle aus dem Motor herausheben und dabei die Zapfen nicht beschädigen. Die oberen Lagerschalen von den Pleuelstangen abbauen und mit ihren jeweiligen Deckeln zur Seite legen. Wenn ein Metallgrat oder Ölkohleablagerungen oben in einer Zylinderbohrung zu fühlen sind, diese mit einer Reibahle (A) entfernen. Die Anweisungen des Reibahlenherstellers beachten. Wird der Grat nicht entfernt, kann der Kolben beim Herausdrücken beschädigt werden. |  | Kolben (B) mit dem Holzgriff eines Hammers (A) aus der Bohrung schieben. Lager in der korrekten Reihenfolge wieder in den Motor einbauen und den Tragrahmen anbauen. Nach dem Ausbau jeder Kolben-/Pleuelstangenbaugruppe die Pleuellager und -deckel wieder montieren. Jede Kolben-/Pleuelstangenbaugruppe mit ihrer Zylindernummer kennzeichnen, um beim Zusammenbau eine Verwechslung auszuschließen. HINWEIS: Die Nummer auf der Pleuelstange steht nicht für deren Position im Motor, sondern für die Größe der Pleuelfußbohrung. a a a