## Äußeres Seitenschwellerblech #### Ausbau | 3-3 |

- Äußeres Seitenschwellerblech herausschneiden und abstemmen.
- Untere B-Säulen-Versteifung und Seitenschwellerverstärkung auf Einbaulage und Beschädigung prüfen. Ggf. Seitenschwellerverstärkung auswechseln.
- Auf Grund der Art und Weise, wie die Versteifung innen an der Seitenschwellerverstärkung befestigt ist, die fahrerseitige Seitenschwellerverstärkung als Baugruppe auswechseln.

| AUSSENBLECH SEITENSCHWELLERVERSTÄRKUNG VERSTEIFUNG (Fahrerseite) INNENSCHWELLER INNENSCHWELLER-VERLÄNGERUNG B-SÄULEN-INNENBLECH SEITENSCHWELLERVERSTÄRKUNG ANSICHT (Z) UNTERE B-SÄULEN-VERSTEIFUNG RADLAUFVERLÄNGERUNG SEITENSCHWELLERVERSTÄRKUNG AUSSENBLECH UNTERE A-SÄULEN-VERSTEIFUNG

a a a