## Kraftstoffversorgung #### Kraftstoffleitungen / Schnellverbinder einbauen | 11-121 |

Die Kontaktfläche (A) der Leitung (B) auf Verunreinigung und Beschädigung prüfen und gegebenenfalls reinigen. Einen neuen Halter (A) in den Verbinder (B) einsetzen, wenn der alte Halter beschädigt ist oder nachdem das Verteilerrohr ausgewechselt wurde. die Kraftstoffzufuhrleitung ausgewechselt wurde. die Kraftstoffpumpe ausgewechselt wurde. der Kraftstoff-Filter ausgewechselt wurde. der Geber der Kraftstoffvorratsanzeige ausgewechselt wurde. der Halter von der Leitung abgebaut wurde. |  | Bevor eine neue Baugruppe Kraftstoffleitung/Schnellverbinder (A) angeschlossen wird, den alten Halter von der zugehörigen Leitung abnehmen. a a a