## Automatikgetriebe #### Einstellung des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-154 |

Den Wählhebel in Position schalten. Das Schaltzugende (A) in den Schaltzugendenhalter (B) fügen, dann den Wählhebel in Position R.png schalten. Einen 6,0mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung an der Wählhebelbaugruppe hindurch in die Positionieröffnung am Wählhebelhalterungssockel einsetzen. Der Wählhebel wird in Position R.png gesichert. |  | Die Schaltzugarretierung (A) anbringen, um das Schaltzugende und den Schaltzugendenhalter zu sichern, dann die Verriegelungslasche (B) zum Verriegeln der Verbindung bis zum Anschlag nach oben biegen. Den 6,0mm-Stift, der zum Halten des Wählhebels eingesetzt wurde, entfernen. Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und sicherstellen, daß die A/T-Fahrbereichsanzeige dem Getriebe Fahrbereichsschalter folgt. Das Wählhebelsperren-Entriegelungselement eindrücken und überprüfen, ob der Wählhebel entriegelt wird. Die Konsolenverkleidung und die zugehörigen Teile wieder anbringen.