## Kraftstofftankdeckel #### Einstellung | 20-251 |

Die Mutter (A) abschrauben und die Tankdeckelöffnungsfeder (B) entfernen. Die Scharnierbefestigungsschrauben (A) leicht lösen. Den Kraftstofftankdeckel (B) nach innen bzw. außen oder oben bzw. unten einstellen, bis die Spaltmaße überall gleich sind. Die Scharnierbefestigungsschrauben anziehen. Die Tankdeckelöffnungsfeder wieder einsetzen. Sicherstellen, daß der Kraftstofftankdeckel richtig öffnet und sicher schließt und überprüfen, ob die Rückseite des Deckels mit der Karosserie bündig ist. |  | Alle mit Pfeilen markierten Stellen schmieren. Lack auf die Scharnierbefestigungsschrauben und um die Scharniere herum auftragen.