## Heckklappe #### Auswechseln der Öffnungsstrebe der Heckklappe | 20-9 |

Mit Hilfe einer zweiten Person die Clips (B) der Stützstrebe mit einem Schlitzschraubendreher (A) von beiden Enden der Schlitzstrebe (C) an Heckklappe und Karosserie abhebeln, dann die Stützstrebe von den Gelenkbolzen (D) trennen. Die Clips nicht von der Stützstrebe abziehen. Die Clips (A) wieder in ihrer ursprünglichen Position anbringen, dann auch die Stützstrebe (B) drücken und diese so wieder mit den Gelenkbolzen (C) verbinden. |  |

a a a