## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-328 |

Geeignete Bezugsmarkierungen an den Positionen A und B anbringen, um so die Mittellinie der Fahrschemel-Befestigungsschrauben (C) zu kennzeichnen. Den Fahrschemel mit einem 4x4x40"-Holzklotz und einem Getriebebock abstützen. |  | Die 10x1,25mm-Schrauben (A) und die vier Fahrschemel-Befestigungsschrauben (B) herausdrehen, dann den Fahrschemel (C) absenken. Die Antriebswellen aus dem Differential ausbauen. Auf alle präzisionsgefertigten Oberflächen sauberes Motoröl auftragen und dann Plastiktüten über die Antriebswellenenden stülpen.