## Anzeigeinstrumente #### Auswechseln der Instrumentenbaugruppe | 22-93 | ## Fehlersuche – Kühlmitteltemperatur-Anzeigegerät

Die Instrumententafel ausbauen (siehe Seite 20-75), dann die obere Lenksäulenabdeckung abnehmen (siehe Seite 17-9). Die Schrauben aus der Instrumentenbaugruppe (A) herausdrehen. Die Stecker (B) abziehen und die Instrumentenbaugruppe herausnehmen. Der Einbau der Instrumentenbaugruppe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Vor dem Test Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Sicherung Nr. 10 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum kontrollieren. Den Motor anlassen und die Störungsanzeigeleuchte (MIL) beobachten. Leuchtet die MIL auf? JA – Fehlerursache beseitigen (siehe Seite 11-90) und erneut prüfen. NEIN – Mit Schritt 2 fortfahren. Den DTC des Multiplex-Steuergeräts überprüfen (siehe Seite 22-273). Wird der DTC angezeigt? JA – Fehlerursache beseitigen (siehe Seite 22-273) und erneut prüfen. NO – Die Stecker- und Buchsenklemmen der Instrumentenbaugruppenstecker überprüfen. Wenn die Klemmen in Ordnung sind, die Instrumentenbaugruppe auswechseln.