## Leerlaufsteuersystem #### Fehlersuche – PSP-Schaltersignalkreis (Fortsetzung) | 11-70 |

Die Spannung zwischen den Klemmen A24 und E16 des ECM/PCM-Steckers messen. ECM/PCM-STECKER Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Den PSP-Schalter auswechseln. NEIN - Mit Schritt 15 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Den ECM/PCM-Stecker E (31P) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Karosseriemasse und Klemme E15 des ECM/PCM-Steckers prüfen. ECM/PCM-STECKER E (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß im Kabel zwischen dem ECM/PCM (E16) und den PSP-Schalter reparieren. NEIN - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM/PCM einbauen und erneut auf Informationen bezüglich der Wegfahrsperre prüfen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic (siehe Seite 11-6). Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, das Original-ECM/PCM auswechseln. |  |