## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Stabilisatorgelenks | 18-33 |

Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Hinterräder abnehmen. Die selbstsichernde Mutter (A) und die Flanschmutter (B) unter gleichzeitigem Festhalten des entsprechenden Gelenkbolzens (C) mit einem Sechskantschlüssel (D) herausdrehen und das Stabilisatorgelenk (E) abtrennen. Das Stabilisatorgelenk am Stabilisator anbringen und den Nachlaufquerlenker so anbringen, daß die Gelenkbolzen in der Mitte des jeweiligen Bewegungsbereichs liegen. |  | Die selbstsichernde Mutter und die Flanschmutter aufsetzen und leicht anziehen. ZUR BEACHTUNG: Eine neue selbstsichernde Mutter beim Zusammenbau verwenden. Den Wagenheber unter den Nachlaufquerlenker auf der Achsschenkelseite stellen, und die Aufhängung anheben, um sie mit dem Gewicht des Fahrzeugs zu belasten. Die selbstsichernde Mutter (A) und die Flanschmutter (B) unter gleichzeitigem Festhalten der entsprechenden Gelenkbolzen (C) mit einem Sechskantschlüssel (D) auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Nach 5 Minuten die selbstsichernde Mutter nochmals auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.