## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle | 16-2 |

Explosionsansicht

| DIFFERENTIALSEITIGES GELENK SPRENGRING (Rechte Antriebswelle) ROLLE DOPPELSCHLAUFENBAND Auswechseln. (Nur Ersatzteile) DIFFERENTIALSEITIGE MANSCHETTE Hohlraum mit Fett füllen. OHRENSCHELLENBAND Auswechseln. NIEDRIGPROFILBAND Auswechseln. OHRENSCHELLENBAND Auswechseln. ANTRIEBSWELLE ANSCHLAGRING Auswechseln. OHRENSCHELLENBÄNDER Auswechseln. RADSEITIGES GELENK Hohlraum mit Fett füllen. RADSEITIGE MANSCHETTE Rechte Antriebswelle DYNAMISCHER DÄMPFER (Unidirektional) Linke Antriebswelle KREUZ Hohlraum mit Fett füllen. ANSCHLAGRING Auswechseln.

a a a