## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Auswechseln des Stellantriebs für elektrisch verstellbare Außenspiegel (Fortsetzung) | 22-151 |

10. Die drei Schrauben herausdrehen und den Stellantrieb (A) ausbauen. Die drei Befestigungsschrauben herausdrehen und den Stellantrieb (A) von der Stellantriebhalterung (B) trennen. |  | Den Kabelbaum (A) des neuen Stellantriebs durch die Öffnung am Spiegelhalter (B) führen. Die neuen Stellantrieb-Klemmen wie unten dargestellt in ihrer ursprünglichen Position in den Stecker einsetzen.
    Links | Rechts
Kabelseite der Klemmenbuchsen *1: Mit Heizung *2: Mit einklappbarem Spiegel Der Zusammenbau des Spiegels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung. Darauf achten, daß der Spiegelhalter beim Einbau des Stellantriebs nicht beschädigt wird. Nach dem Einbau überprüfen, ob der elektrisch verstellbare Außenspiegel funktioniert.