## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Zerlegung/Überprüfung des Hinterradzylinders | 19-43 |

ZUR BEACHTUNG:

- Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da sie den Lack angreift. Kommt Bremsflüssigkeit mit dem Lack in Berührung, sofort mit Wasser abwaschen.
- Um nichts zu verschütten, die Schlauchverbindungen mit Lappen oder Tüchern abdecken.
- Alle Teile in Bremsflüssigkeit reinigen und lufttrocknen. Alle Kanäle mit Druckluft ausblasen.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob alle Teile frei von Staub und anderen Fremdkörpern sind.
- Teile durch neue ersetzen, wenn dies angegeben ist.
- Die Bremsflüssigkeit darf nicht durch Schmutz oder andere Fremdstoffe verunreinigt werden.
- Abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.
- Nur saubere Original-Honda-Bremsflüssigkeit DOT 3 verwenden. Durch die Verwendung einer anderen Bremsflüssigkeit kann Korrosion verursacht und die Lebensdauer des Systems verkürzt werden.
- Bremsflüssigkeiten verschiedener Hersteller nicht miteinander mischen, da diese möglicherweise nicht miteinander verträglich sind.
- Kolben, Kolbenmanschette und Radzylinderbohrung mit sauberer Bremsflüssigkeit befeuchten.
- Sicherstellen, daß kein Fett oder Öl auf die Bremsbeläge oder -trommeln kommt.
- Ausgebaute Gummiteile stets durch neue ersetzen.

| Dichtmittel beim Anbringen des Radzylinders am Träger in diesem Bereich auftragen. ZUR BEACHTUNG: Kein Dichtmittel auf das Gewinde auftragen. ENTLÜFTUNGS- SCHRAUBENDECKEL ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE 7 Nm (0;7 kg-m) KOLBEN Auf Riefen und Nutbildung prüfen. STAUBABDECKUNG Auswechseln. KOLBENMANSCHETTE Auswechseln. ZUR BEACHTUNG: Mit der Lippe nach innen weisend einsetzen. RADZYLINDER Die Bohrung auf Kratzer und Riefenbildung prüfen. RADZYLINDERFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. KOLBENMANSCHETTE Auswechseln. ZUR BEACHTUNG: Mit der Lippe nach innen weisend einsetzen. KOLBEN Auf Riefen und Nutbildung prüfen. STAUBABDECKUNG Auswechseln.