## Außenverkleidung #### Auswechseln des Seitenschwellenblech-Schutzbandes | 20-256 |

Das alte Seitenschwellerschutzband langsam abziehen. Die geklebten Karosserieoberflächen mit einem in Alkohol getränkten Lappen reinigen. Nach dem Reinigen darauf achten, daß kein Öl, Fett oder Wasser auf die Oberfläche kommt. Die Schutzfolie vom Seitenschwellerschutzband abziehen. Die Ausrichtmarkierungen (A) am Seitenschwellerschutzband (B) mit der Karosserielinie (C) zur Deckung bringen, dann das Band andrücken. Den Abziehstreifen des Schutzbandes abziehen. |  |