## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-9 |

Sicherstellen, daß sämtliche Unterdruckschläuche, Kraftstoff- und Kühlmittelschläuche sowie elektrischen Kabel vom Motor/Getriebe abgetrennt sind. Den Motor langsam um ca. 150 mm absenken. Erneut prüfen, ob wirklich alle Schläuche und Kabel vom Motor/Getriebe abgetrennt wurden. Den Motor ganz absenken. Den Kettenflaschenzug vom Motor abnehmen. Den Motor von der Fahrzeugunterseite aus ganz aus dem Fahrzeug herausnehmen. |  |