## Motorblock #### Zylinderblock und Kolben überprüfen (Fortsetzung) | 7-17 |

Geriefte oder zerkratzte Zylinderbohrungen müssen gehont werden. Oberseite des Blocks auf Verzug prüfen. Wie abgebildet entlang der Kanten und über die Mitte messen. Zylinderblock-Verzug Sollwert (Neu): 0,07 mm max. Verschleißgrenze: 0,10 mm |  | Die Differenz zwischen den Duchmessern von Zylinderbohrung und Kolben berechnen. Wenn das Spiel in der Nähe der Verschleißgrenze liegt oder sie überschreitet, Kolben und Zylinderblock auf übermäßige Abnutzung prüfen. Laufspiel des Kolbens im Zylinder: Sollwert (Neu): 0,020 - 0,040 mm Verschleißgrenze: 0,05 mm a a a