## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-5 |

2. Den grauen 20P-ECM/PCM-Kabelbaumstecker von der ECM/PCM-Halterung abziehen. Die ECM/PCM-Befestigungsschraube (A) und die Halterung entfernen. *: Abgebildet ist LHD. Die Muttern abschrauben, dann das ECM/PCM (B) ausbauen. |  | Fehlersuche am ECM/PCM Die spitze Testsonde (A) vorsichtig von der Kabelseite her in den Stecker einführen, bis sie das Ende der Kabelklemme erreicht. *: Abgebildet ist LHD. Wenn die Kabelseite des Steckers nicht benutzt werden kann oder die Kabelseite abgedichtet ist (A), den Stecker abziehen und die Klemmen (B) von der Steckerseite her testen. Den Prüfstift nicht mit Gewalt einführen.
   HINWEIS
Die Kabelisolierung dabei nicht beschädigen. Beschädigungen können zu schlechten oder zeitweise unterbrochenen elektrischen Anschlüssen führen.