## Motor #### Motor ausbauen (Fortsetzung) | 5-9 |

Mit einem Markierstift Ausrichtmarkierungen für die Bezugslinien (A) anbringen, die zur Ausrichtung der hinteren Befestigungsschrauben (B) des Hilfsrahmens dienen. Vorderen Hilfsrahmen (C) ausbauen. |  | Stecker (A) der Kompressorkupplung abziehen, dann den A/C-Kompressor (B) ohne Abklemmen der Schläuche ausbauen. Sicherstellen, dass am Motor/Getriebe keine Unterdruck-, Kraftstoff- und Kühlmittelschläuche oder elektrische Kabel mehr angeschlossen sind. Den Motor langsam um ca. 150 mm absenken. Noch einmal überprüfen, dass alle Schläuche und Kabel vom Motor/Getriebe abgebaut sind. Den Motor ganz absenken. Den Kettenzug vom Motor abnehmen. Den Motor von unter dem Fahrzeug entfernen. a a a