## A-Säulen-Außenblech #### Ausbau | 3-17 |

- Den oberen Radkastenträger nach Bedarf herausschneiden und das A-Säulen-Außenblech herausschneiden und herausstemmen.
- Die untere A-Säulenversteifung auf Lage und Beschädigung prüfen und gegebenenfalls auswechseln.
- Beim Auswechseln der unteren A-Säulenversteifung das A-Säulen-Distanzstück auswechseln und die Isolierung an der Montageposition des Distanzstücks aufkleben.

| OBERE A-SÄULENVERSTEIFUNG UNTERE A-SÄULENVERSTEIFUNG AUSSENBLECH TÜRSCHWELLERBLECH- VERSTÄRKUNG A-SÄULEN-DISTANZSTÜCK UNTERES INNENBLECH UNTERE A-SÄULENVERSTEIFUNG OBERE A-SÄULENVERSTEIFUNG