## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-5 |

Den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers abziehen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: |  | Zum Ausbau der unteren Armaturentafelabdeckung auf der Beifahrerseite (A) siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 20-220). Die Stecker des Motorsteuergerätes (ECM)/Antriebsstrang-Steuermoduls (PCM) und den Stecker (B) des Hauptkabelbaums (C) abziehen. RHD-Modelle: LHD-Modelle:

a a a