## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-267 |

Anlaufkupplungsdrucksteuerung

Die hydraulisch gesteuerte Anlaufkupplung bewirkt wie ein Drehmomentwandler ein sanftes Anlauf- und Kriechverhalten in den Positionen , , und . Das PCM gibt Signale von den Sensoren und Schaltern ein und aktiviert die Anlaufkupplungsdruck-Steuerventilbaugruppe, um den Kupplungsreduzierdruck zu regeln, während der Kupplungsreduzierdruck wiederum den Eingriff der Anlaufkupplung steuert.