## Alarmanlage #### Test des Kofferraumzylinderschalters | 22-265 | ## Test des Heckklappenzylinderschalters

Den Kofferraumdeckel öffnen. Den 2P-Stecker vom Schlüsselzylinderschalter abziehen. Klemmenseite der Stecker Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 2 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Kofferraumzylinderschalter in Stellung UNLOCK befindet. |  | Die Heckklappenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-209). Die Heckklappe öffnen. Den 3P-Stecker vom Schlüsselzylinderschalter abziehen. Klemmenseite der Stecker Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 3 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Heckklappenzylinderschalter in Stellung LOCK befindet. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 2 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Heckklappenzylinderschalter in Stellung UNLOCK befindet.