## Schaltgetriebe #### Überprüfung des Schaltgabelspiels | 13-22 |

1. ZUR BEACHTUNG: Schaltmuffe und Synchronkörper müssen als Satz ausgewechselt werden. Das Spiel zwischen den einzelnen Schaltgabeln (A) und der zubehörigen Schaltmuffe (B) messen. Überschreitet das Spiel die Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 2.
   Sollwert: | 0,35 – 0,65 mm
   Verschleißgrenze: | 1,0 mm
Die Dicke der Schaltgabelfinger messen. Liegt die Dicke der Schaltgabelfinger unter dem Sollwert, die Schaltgabel durch eine neue ersetzen. Liegt die Dicke des Schaltgabelfingers innerhalb des Sollwerts, die Schaltmuffe durch eine neue ersetzen. Sollwert:
Schaltgabeln 1./2., 3./4. Gang: | 7,4 – 7,6 mm
Schaltgabeln 5. Gang: | 6,7 – 6,9 mm
3. |  | Das Spiel zwischen Schaltgabel (A) und Schaltarm (B) messen. Überschreitet das Spiel die Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 4.
   Sollwert: | 0,2 – 0,5 mm
   Verschleißgrenze: | 0,62 mm
Die Breite des Schaltarms messen. Liegt die Breite des Schaltarms unter dem Sollwert, den Schaltarm durch einen neuen ersetzen. Liegt die Breite des Schaltarms innerhalb des Sollwerts, die Schaltgabel oder das Schaltstück durch ein neues ersetzen. Sollwert: 12,9 – 13,0 mm