## Zylinderkopf #### Automatischen Kettenspanner aus-/einbauen (Fortsetzung) | 6-23 | Dichtring Steuergehäuse einbauen

Alte Flüssigdichtung von den Passflächen des Steuergehäusedeckels, von Schrauben und Schraubenbohrungen entfernen. Die Passflächen des Steuergehäusedeckels reinigen und trocknen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S) gleichmäßig auf die Steuergehäuse-Passflächen des Steuergehäusedeckels und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. HINWEIS: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn nach dem Auftragen der Flüssigdichtung mehr als fünf Minuten vergangen sind. Stattdessen nach dem Entfernen der angetrockneten Dichtungsreste neue Flüssigdichtung auftragen. Den Steuergehäusedeckel anbauen. |  | Spezialwerkzeuge Treiber, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 52 x 55 mm, 07746-0010400 Mit den Spezialwerkzeugen einen neuen Dichtring planparallel in das Steuergehäuse auf die vorgeschriebene Einbauhöhe eintreiben. Den Abstand zwischen der Steuergehäuseoberfläche und dem Dichtring wie abgebildet messen. Einbauhöhe Dichtring: 33,0 - 33,7 mm a a a