## Ladesystem #### Auswechseln des Generators | 4-31 |

Sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode für das Radio bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Das Massekabel der Batterie abklemmen. Die Befestigungsschraube (A) der Einstellplatte, die Kontermutter (B) und die Befestigungsschraube (C) lösen. Dann den Servolenk-(P/S-)Pumpenriemen (D) ohne Abtrennen der Servolenkschläuche herausnehmen. Den 4P-Stecker (A) und das Generatorkabel (B) vom Generator abziehen. |  | Die Einstellschraube (A) lösen und die Sicherungsschraube (B) und die Befestigungsschraube (C) herausdrehen, dann den Generatorriemen abnehmen und den Generator herausnehmen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Die Spannung des Generatorriemens (siehe Seite 4-38) bzw. des Generatorkompressorriemens einstellen (siehe Seite 4-37). Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.