## Heizung #### Systembeschreibung | 21-11 |

Ein- und Ausgänge der Heizungsbedientafel

HEIZUNGSBEDIENTAFELSTECKER

STECKER A (14P) | STECKER B (22P)

Kabelseite der Klemmenbuchsen

STECKER A (¡ im Schaltplan)

Buchse | Kabelfarbe | Signal
1 | GRY | LUFTMISCHPOTENTIOMETER +5 V | AUSGANG
2 | LT GRN | GEMEINSAME SENSORMASSE | EINGANG
3 | PNK/BLU | LUFTGEMISCH HEISS | AUSGANG
4 | BLU | KLIMAANLAGENDRUCKSCHALTER | EINGANG
5 | GRN/YEL | UMLUFT | EINGANG
6 | GRN/WHT | FRISCHLUFT | EINGANG
7 | BLU/YEL | LEISTUNGSTRANSISTOR | AUSGANG
8 | BLU/RED | GEBLÄSERÜCKKOPPLUNG | EINGANG
9 | GRN | LUFTGEMISCH KALT | AUSGANG
10 | YEL/RED | BETRIEBSART HEIZUNG | AUSGANG
11 | YEL/BLU | BETRIEBSART LÜFTUNG | AUSGANG
12 | YEL/BLK | HECKSCHEIBENHEIZUNGSRELAIS | AUSGANG
13 | BLK | MASSE | EINGANG
14 | BLK/YEL | IG2 (Strom) | EINGANG

STECKER B (o im Schaltplan)

Buchse | Kabelfarbe | Signal
1 | - | - | -
2 | - | - | -
3 | BLK/RED | LED HECKSCHEIBENHEIZUNGSSCHALTER | EINGANG
4 | LT GRN | LED KLIMAANLAGENSCHALTER | EINGANG
5 | LT GRN/BLK | LED UMLUFTSTEUERSCHALTER | EINGANG
6 | PNK/BLK | LUFTMISCHPOTENTIOMETER | AUSGANG
7 (mit A/C) | BRN | VERDAMPFERTEMPERATURSENSOR | AUSGANG
8 | - | - | -
9 | - | - | -
10 | - | - | -
11 | RED | INSTRUMENTENBAUGRUPPE oder SICHERUNGS- /RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | AUSGANG
12 | RED/BLK | SCHLUSSLEUCHTENRELAIS | EINGANG
13 | - | - | -
14 | BLU | HECKSCHEIBENHEIZUNGSSCHALTER | EINGANG
15 | LT GRN/RED | KLIMAANLAGENSCHALTER | EINGANG
16 | YEL/RED | UMLUFTSTEUERSCHALTER | EINGANG
17 | YEL/GRN | MODUS 4 | AUSGANG
18 | WHT/BLU | MODUS 3 | AUSGANG
19 | RED/BLU | MODUS 2 | AUSGANG
20 | RED/YEL | MODUS 1 | AUSGANG
21 | BRN/WHT | IGN (Strom) | AUSGANG
22 | - | - | -