## Stereoanlage #### Auswechseln des Lautsprechers | 22-31 |

Hochtonlautsprecher: Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-4). Den 2P-Stecker (A) vom Hochtonlautsprecher(B) abziehen. Die Spiegelverkleidung (C) abbauen. Die Schraube und den Hochtonlautsprecher von der Spiegelverkleidung trennen. |  | Hecklautsprecher: Die Heckablage ausbauen (siehe Seite 20-35). Die vier Schrauben herausdrehen, dann den 2P-Stecker (A) vom Lautsprecher (B) abziehen.