## Motorblock #### Überprüfung von Motorblock und Kolben (Fortsetzung) | 7-15 |

Zylinderbohrungen mit Riefen oder Kratzern müssen gehont werden. Die Oberseite des Zylinderblocks auf Verzug prüfen. Entlang der Kanten und über den Mittelpunkt, wie in der Abbildung dargestellt, messen. Zylinderblock-Verzug:
Sollwert (Neu): | max. 0,07 mm
Verschleißgrenze: | 0,10 mm
HAARLINEAL |  | Die Differenz zwischen dem Zylinderbohrungsdurchmesser und dem Kolbendurchmesser berechnen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze überschreitet bzw. nahe an die Verschleißgrenze herankommt, Kolben und Zylinderblock auf übermäßigen Verschleiß prüfen. Spiel Kolben - Zylinder:
Sollwert (Neu): | 0,010 - 0,040 mm
Verschleißgrenze: | 0,05 mm
SPIEL KOLBEN - ZYLINDER