## Schiebedach #### Einstellen des Positionsschalters | 20-61 |

1. Den Dachhimmel entfernen (siehe Seite 20-68).
2. Mit dem Schiebedachschlüssel die Glasscheibe (A) ganz schließen.

- Sicherstellen, daß beide Gelenkheber (B) parallel ausgerichtet und in der gezeigten Stellung sind.
- Die Passung der Glasscheibe im Dachblech und die Glasscheibenhöhe prüfen (siehe Seite 20-52).

3. Mit einem Gabelschlüssel die Befestigungsschrauben des Positionsschalters (C) lösen.
4. Den Positionsschalter (D) einstellen.

- Den Schalterplatte (E) etwas bewegen, dann an der Stelle sichern, an der ein leises Klicken zu hören ist, wenn die Schalternocke (F) gegen den Positionsschalter (öffnen/schließen) drückt.
- Überprüfen, ob die Schalterplatte die Schalterhalterung (F) berührt.

5. Die korrekte Bewegung der Glasscheibe (von der gekippten Position bis zur ganz geschlossenen Position, von der ganz geöffneten zur ganz geschlossenen Position) durch Betätigen des Schiebedachschalters prüfen.