## Automatikgetriebe #### Fehlersuche – Sicherheits-Steuermechanismus-Schaltkreis (Fortsetzung) | 14-74 |

Den Wählhebel in Position schalten und dabei das Wählhebels-Entriegelungselement drücken. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers des Verriegelungsrelais und Karosseriemasse prüfen, wenn der Wählhebel in Position geschaltet ist und wenn der Wählhebel aus Position in Position , oder geschaltet wird. STECKER DES VERRIEGELUNGSRELAIS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang, wenn der Wählhebel in Position geschaltet ist und kein Stromdurchgang, wenn der Wählhebel in Position , oder geschaltet ist? JA - Auf lose Klemmen am Stecker des Verriegelungs-Steuergeräts prüfen. Falls erforderlich, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Verriegelungs-Steuergerät einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel bei Position zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers des Verriegelungsrelais und dem Schaltpositionsschalter reparieren. |  |

a a a