## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Vordertür) | 20-146 |

3. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-144) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-140) Falls vorhanden, die Schraube herausdrehen, den Verriegelungsstangenschutz (A) herausziehen, um den Haken (B) von der Schloßfalle (C) zu lösen, dann abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
4. |  | Das Scheibenfassungsprofil (A) wegziehen und die Schrauben herausdrehen, dann das mittlere untere Fassungsprofil (B) nach unten herausziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
Falls vorhanden, das Unterteil des Zylinderstangenschutzes (A) herausziehen, um den Haken (B) von der Schloßfalle (C) zu lösen und dann den oberen Haken (D) vom Außentürgriffschutz (E) lösen, dann den Schutz entfernen.