## Motorblock #### Kolben, Kolbenbolzen und Pleuelstange auswechseln (Fortsetzung) | 7-21 |

Zusammenbauen Einen Kolbenbolzen-Sprengring (A) einsetzen. Die Kolbenbolzenbohrung im Kolben, die Bohrung im Pleuel und den Kolbenbolzen mit Motoröl bestreichen. Kolben auf ca. 70 °C erwärmen. |  | Kolbenbolzen (A) einbauen. Kolben (B) und Pleuel (C) mit dem Pfeil (D) und der eingestanzten Markierung (E) auf der gleichen Seite zusammenbauen. Den verbleibenden Sprengring (F) einsetzen. Ringe in den Ringnuten so weit drehen, bis die Endspalten an der Unterseite des Kolbens in Position gebracht wurden. a a a