## Schaltgetriebe #### Getriebeausbau (Fortsetzung) | 13-7 |

Das Fahrzeug aufbocken und sicherstellen, daß es sicher abgestützt wird. Das Getriebeöl ablassen und mit einem Werkstattlappen auffangen, der zu diesem Zweck über den vorderen und den hinteren Träger gelegt wird (siehe Seite 13-3). Den Spritzschutz abnemen. Auspuffrohr A abnehmen (siehe Schritt 28 auf Seite 5-7). Die Antriebswellen ausbauen (siehe Seite 16-3). Die drei Schrauben, mit denen die hintere Getriebeaufhängung befestigt ist, herausdrehen. |  | Die hintere Getriebeaufhängung (A) und die hintere Getriebeaufhängungshalterung (B) ausbauen. Bezugsmarkierungen (A) zwischen dem Voderradaufhängungs-Fahrschemel (B) und den Befestigungsschrauben (C) anbringen, dann den Vorderradaufhängungs-Fahrschemel entfernen.