## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-108 |

Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 12-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Beifahrer-Seiten-Airbag-Gasgenerator; den Beifahrer-Seitenairbag auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker SDi (A) vom Fahrer-Seitenairbag (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker SPi abziehen. |  | Den Stecker U2o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 7 und Nr. 18 des Steckers U2o prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln.