## Schaltgetriebe #### Getriebe zerlegen (Fortsetzung) | 13-17 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | GETRIEBEGEHÄUSE SCHEIBE, 10 mm Auswechseln FLANSCHSCHRAUBE, 10 mm 44 Nm FLANSCHSCHRAUBE, 8 mm 27 Nm GETRIEBEAUFHÄNGUNG A SCHALTSPERRENSCHRAUBE 39 Nm ÖLFÜHRUNGSSCHEIBE M BEILEGSCHEIBE, 72 mm ÖLRINNENPLATTE | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | BEILEGSCHEIBE, 80 mm PASS-STIFT, 8 x 14 mm SCHALTHEBEL-BAUGRUPPE FLANSCHSCHRAUBE, 6 mm 12 Nm ARRETIERSCHRAUBE 22 Nm SCHEIBE, 12 mm Auswechseln FEDER STAHLKUGEL KUPPLUNGSLEITUNGS-CLIPHALTERUNG KABELBAUMHALTERUNG | 20 21 22 23 24 25 26 | GETRIEBEAUFHÄNGUNG B SCHEIBE, 20 mm Auswechseln EINFÜLLSCHRAUBE 44 Nm ÖLDICHTUNG, 40 x 56 x 8 mm Auswechseln SCHEIBE, 14 mm Auswechseln ABLASS-SCHRAUBE 39 Nm DICHTSCHRAUBE, 32 mm 34 Nm

a a a