## Schaltgetriebe #### Auswechseln von Hauptwellenlager und Öldichtung | 13-39 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Verstellbarer Lagerabzieher, 25 - 40 mm, 07736-A01000B Treiber, 07749-0010000 Aufsatz, 37 x 40 mm 07746-0010200 Aufsatz, 52 x 55 mm 07746-0010400 Die Differentialbaugruppe ausbauen. Das Kugellager (A) mit dem Spezialwerkzeug aus dem Kupplungsgehäuse (B) ausbauen. 3/8" - 16 GLEITHAMMER (handelsüblich) Die Öldichtung (A) von der Kupplungsseite entfernen. |  | Die neue Öldichtung von der Getriebeseite aus mit den Spezialwerkzeugen eintreiben. Das neue Kugellager (A) von der Getriebeseite aus mit dem Spezialwerkzeugen eintreiben.