## Rückwärtsgang-Schaltsperrensystem #### Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagneten prüfen | 13-59 | Rückwärtsgang-Schaltsperren-Magnetbaugruppe zerlegen/zusammenbauen

Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagneten ausbauen (siehe Seite 13-22). Batterie-Plus an Klemme Nr. 2 des 2-poligen Steckers des Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagneten anschließen und Klemme Nr. 1 an Batterie-Masse anschließen. 2-POLIGER STECKER DES RÜCKWÄRTSGANG-SCHALTSPERRENMAGNETEN Klemmenseite der Stecker Prüfen, ob der Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagnet arbeitet. Arbeitet der Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagnet nicht, diesen auswechseln. |  | Rückwärtsgang-Schaltsperrenmagneten ausbauen (siehe Seite 13-22). Den Rollenstift (A), die Schaltsperren-Rückholfeder (C) und den Wählhebel-Sperrnocken B ausbauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. a a a