## Schaltgetriebe #### Hauptwelle überprüfen | 13-29 |

Oberfläche von Rädern und Lagern auf Verschleiß und Beschädigung prüfen, dann die Hauptwelle an den Stellen A, B und C vermessen. Liegen die Messwerte an irgendeiner Stelle der Hauptwelle unter den Verschleißgrenzen, die Hauptwelle durch eine neue ersetzen. Sollwert: A Kugellager-Oberfläche (Getriebegehäuseseite): 27,987 - 28,000 mm B Distanzhülsen-Oberfläche: 31,984 - 32,000 mm C Nadellager-Oberfläche: 38,984 - 39,000 mm D Kugellager-Oberfläche (Kupplungsgehäuseseite): 27,977 - 27,990 mm E Buchsen-Oberfläche: 20,80 - 20,85 mm Verschleißgrenze: A: 27,93 mm B: 31,93 mm C: 38,93 mm D: 27,92 mm E: 20,75 mm |  | Die Hauptwelle an beiden Enden abstützen und auf Schlag prüfen. Während zwei vollständiger Drehungen der Hauptwelle den Schlag messen. Wenn der Schlag die Verschleißgrenze überschreitet, die Hauptwelle auswechseln. Sollwert: 0,02 mm max. Verschleißgrenze: 0,05 mm a a a