## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-8 |

Die Schaltzugabdeckungen (A) abnehmen und den Schaltsteuerzug (B) (A/T) entfernen. Die Gelenke des unteren Querlenkers und den Stabilisator abtrennen, siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 18-18). Die Antriebswellen ausbauen, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 16-3). Alle präzisionsgefertigten Oberflächen mit sauberem Motoröl bestreichen. Plastiktüten über die Antriebswellenenden stülpen. |  | Den Flaschenzug absenken. Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C) und den Heizungsschlauch (D) abziehen.

a a a